GZ-3601

EN

Electrical oven

Large inner volume with capacity 42 liters

Steam cleaning function – the easiest way of cleaning the oven using just two cups of water

Defrosting program

Program for easy preparation of home-made yoghurt

Compliant with A13 European Regulations of efficiency and surface temperature

Upper (650W) and lower (650W) heating elements

Adjustable tray level

90 minutes timer

Easy to clean enamel cavity

Thermostat to adjust temperature level 40°C - 220°C

Enameled cooking tray and Cr-Ni grid

Double Low-E glass door with silicon gasket

White oven body, knobs and handle

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300W

External dimensions (H x W x D) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Internal dimensions (H x W x D) 196,5 x 395 x 390 mm

Made in Turkey

CZ

Elektrická pečící trouba

Velký vnitřní prostor o objemu 42 litrů

Funkce parního čištění – nejsnadnější způsob čištění s použitím pouze dvou šálků vody

Program pro rozmrazování

Program pro snadnou přípravu domácího jogurtu

V souladu s předpisem A13 upravujícím účinnost a povrchovou teplotu

Horní (650W) a spodní (650W) topné těleso

Výškově nastavitelný pečící plech

90 minutový časový spínač

Snadno udržovatelný, smaltovaný, vnitřní plášť trouby

Plynulé nastavení teploty v rozsahu 40°C - 220°C

Smaltovaný pečící plech a Cr-Ni rošt

Dvojitá Low-E skleněná dvířka se silikonovým těsněním

Bílé tělo trouby, ovladače i madlo dvířek

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300W

Vnější rozměry (V x Š x H) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Vnitřní rozměry (V x Š x H) 196,5 x 395 x 390 mm

Vyrobeno v Turecku

EAN: 8594186721207

Váha výrobku: 11,85 kg

Váha balení: 13,50 kg

Rozměry balení (V x Š x H): 38 x 58,5 x 48,8 cm

Max. příkon: 1300 W

SK

Elektrická rúra

Veľký vnútorný priestor s objemom 42 litrov

Funkcia parného čistenia – najjednoduchší spôsob čistenia s použitím len dvoch pohárov vody

Program na rozmrazovanie

Program na jednoduchú prípravu domáceho jogurtu

V súlade s predpisom A13 upravujúcim účinnosť a povrchovú teplotu

Horné (650 W) a dolné (650 W) ohrevné teleso

Výškovo nastaviteľný plech na pečenie

90 minútový časový spínač

Ľahko udržiavateľný, smaltovaný, vnútorný plášť rúry

Plynulé nastavenie teploty v rozsahu 40 °C – 220 °C

Smaltovaný plech na pečenie a Cr-Ni rošt

Dvojitá Lew-E sklenené dvierka so silikónovým tesnením

Biele telo rúry, ovládače aj madlo dvierok

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300 W

Vonkajšie rozmery (V x Š x H) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Vnútorné rozmery (V x Š x H) 196,5 x 395 x 390 mm

Vyrobené v Turecku

HU

Villanysütő

Nagy belső tér 42 liter térfogattal

Gőztisztítás funkció – a tisztítás legegyszerűbb módja mindössze két pohár víz felhasználásával

Kiolvasztás funkció

Program házi joghurt egyszerű készítéséhez

Megfelel a hatékonyságot és felszíni hőmérsékletet szabályozó A13 európai rendeletnek

Felső (650 W) és alsó (650 W) fűtőtest

Beállítható sütőtálca - magasság

90 perces időzítő

Könnyen tisztítható, zománcozott belső sütőfelület

Fokozatmentesen beállítható hőmérséklet 40 °C – 220 °C között

Zománcozott sütőtálca és Cr-Ni rost

Dupla Lew-E üvegajtó szilikonos szigeteléssel

Fehér külső test, vezérlőgombok és fogantyú

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300 W

Külső méretek (mag. x szé. x mély.) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Belső méretek (mag. x szé. x mély.) 196,5 x 395 x 390 mm

Gyártási hely: Törökország

PL

Piekarnik elektryczny

Duża przestrzeń wewnętrzna o objętości 42 litry

Funkcja czyszczenia parą – najłatwiejszy sposób czyszczenia z wykorzystaniem tylko dwóch szklanek wody

Program rozmrażania

Program łatwego przygotowania domowego jogurtu

Zgodne z przepisem A13 regulującym wydajność i temperaturę powierzchni

Górny (650 W) i dolny (650 W) element grzejny

Możliwość umieszczenia blachy do pieczenia na różnych poziomach

Minutnik maks. 90 min.

Łatwa do konserwacji, emaliowana, wewnętrzna obudowa piekarnika

Płynne ustawianie temperatury w zakresie 40 °C – 220 °C

Emaliowana blacha do pieczenia i chromowano-niklowany ruszt

Podwójne drzwiczki z niskoemisyjnego szkła z silikonową uszczelką

Biały korpus piekarnika, pokrętła i uchwyt drzwiczek

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300 W

Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 196,5 x 395 x 390 mm

Wyprodukowane w Turcji

DE

Elektrischer Backofen

Großer Innenraum mit dem Volumen von 42 l

Funktion der Dampfreinigung – die einfachste Reinigungsart, bei der nur zwei Tassen Wasser verwendet werden

Programm für Auftauen

Programm für einfache Joghurtzubereitung

In Übereinstimmung mit der Vorschrift A13 über Effektivität und Oberflächentemperatur

Oberer (650 W) und unterer (650 W) Heizkörper

Höheneinstellbares Backblech

90-minütiger Timer

Leicht zu pflegendes Innengehäuse mit Emaillbeschichtung

Stufenlose Temperatureinstellung im Bereich von 40 bis 220 °C

Emailliertes Backblech und Rost aus Chromnickelstahl

Backofentür aus doppeltem Low-E-Glas mit Silikondichtung

Backofenkörper, Bedienelemente und Türgriff in weißer Farbe

220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1300 W

Außenabmessungen (H x B x T) 353,5 x 552 x 458,5 mm

Innenabmessungen (H x B x T) 196,5 x 395 x 390 mm

Hergestellt in der Türkei