návod k obsluze G5V005

 **VAROVÁNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

**CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM**

**Níže uvedené symboly na přístroji upozorňují na příslušné technické vlastnosti zařízení.**

**Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje. Přístroj neotevírejte, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.**

**Symbol Třídy I ochrany zařízení znamená, že zařízení musí být opatřeno zástrčkou s ochranným vodičem a smí být připojeno pouze do zásuvky s ochranným vodičem.**

**Symbol Třídy II ochrany zařízení. Elektrické zařízení je vybaveno dvojitou izolací, tato ochrana zajišťuje, že zařízení nemusí být připojeno k ochrannému vodiči.**

**Upozornění: tento symbol upozorňuje uživatele, aby si pečlivě prostudoval důležité pokyny pro provoz a údržbu zařízení uvedené v tomto návodu.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující pokyny jsou důležité pro instalaci, použití a údržbu přístroje; tento návod uschovejte pro případ budoucí potřeby; používejte přístroj pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu; jakékoli jiné použití je nežádoucí a nebezpečné; výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nežádoucího, nesprávného či nevhodného použití; před použitím přístroje zkontrolujte, zda není poškozený; v případě pochybností přístroj nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko; obalové materiály (např. plastové tašky, polystyren, hřebíky, svorky atp.) uchovávejte mimo dosah dětí, tyto materiály mohou pro malé děti představovat riziko; dbejte na oddělenou likvidaci těchto materiálů; zkontrolujte, zda údaje uvedené na technickém štítku přístroje odpovídají údajům vaší elektrické sítě; při instalaci a montáži přístroje dodržujte pokyny výrobce, dejte pozor na maximální příkon zařízení uvedený na štítku; výrobce neodpovídá za škody vzniklé lidem, zvířatům a věcem v důsledku nesprávné instalace výrobku; nenechávejte přístroj zapojený do elektrické sítě; pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho z elektrické sítě; v případě nutnosti použití adaptérů či prodlužovacích kabelů používejte pouze takové, které splňují požadavky příslušných bezpečnostních norem; v žádném případě nepřekračujte předepsané limity pro napájení uvedené na elektrickém adaptéru a/ nebo prodlužovacím kabelu, ani maximální příkon uvedený na adaptéru; v případě, že je přístroj rozbitý a nechcete jej nechat opravit, znemožněte další provoz přístroje odříznutím přívodního kabelu. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama či chodidly. Nepoužívejte přístroj v případě poškození přívodního kabelu, zástrčky nebo v případě, že je přístroj zkratován; pro opravu výrobku se vždy obracejte na autorizované servisní středisko.Nenechávejte přívodní kabel v dosahu ostrých předmětů ani horkých povrchů; při odpojení přístroje z elektrické sítě za kabel netahejte. Nevystavujte elektrické zařízení špatným povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhko, mráz apod. Vždy uchovávejte přístroj na suchém místě. Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou přístroj používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením; Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály; Děti nesmí provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru odpovědné osoby. Zařízení není určeno pro komerční použití. - Pouze pro použití v domácnostech. Po odpojení přístroje z elektrické sítě proveďte čištění; v případě poruchy a/nebo špatného fungování přístroje se jej nepokoušejte sami opravit; pro opravu přístroje vždy kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů; v případě nedodržení výše uvedených pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti fungování přístroje a platnosti záruky.

**OBECNÉ INFORMACE**

* Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
* Zařízení není určené k provozu pomocí externího časového spínače či dálkového ovládání.
* Pečlivě sestavte výrobek podle pokynů uvedených v části Sestavení.
* Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě, dokud není zcela sestaven.
* Při provozu přístroje od něj neodcházejte. Po každém použití přístroj odpojte od elektrické sítě.
* Přístroj odpojte od elektrické sítě vysunutím zástrčky, nikdy netahejte za přívodní kabel.
* Před sestavením přístroje zkontrolujte, zda ventilátor funguje řádně.
* Přístroj umístěte do patřičné výšky nad zemí, podle pokynů v části Sestavení.
* Přístroj umístěte na stabilní povrch, kde nebude docházet k otřesům.
* Při sestavování musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Přístroj připojte do elektrické sítě až po dokončení jeho instalace.
* Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin, chraňte jej před pocákáním.
* Chraňte přístroj před silnými nárazy, hrozí riziko jeho vážného poškození.
* Používejte pouze schválené a kompatibilní součásti a příslušenství.
* Před čištěním přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
* Před každým použitím rozviňte přívodní kabel.
* Nikdy nevkládejte nic do ochranných mřížek, ani je nijak neblokujte.
* Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
* Přístroj umístěte na pevný a stabilní povrch, dál od oken či průvanu.
* Přístroj je určen pouze pro použití uvnitř budov.

**POPIS PRVKŮ G5V005**

1 Čelní ochranná mřížka

2 Ventilátor

3 Ovládací kolík (tři rychlosti)

4 Rukojeť

5 „Kloub“ pro natáčení přístroje v rozsahu 180°

6 Zadní ochranná mřížka

7 Základna

8 Otvory pro upevnění na zeď

SESTAVENÍ

V případě, že postavíte přístroj na zem, není nutné provádět žádnou instalaci. Pro instalaci ventilátoru na zeď postupujte podle následujících kroků: Umístěte přístroj do vhodně zvolené výšky tak, aby na něj nedosáhly děti. Při umístění přístroje dodržujte předepsanou minimální vzdálenost 20 cm od stropu i bočních stěn. Neinstalujte přístroj na povrch, který je vystavován otřesům. Základna (8) musí být připevněna kolmo na zeď, náklon ventilátoru lze nastavit pomocí kloubu pro natočení přístroje (5).Kupte 2 šrouby # 8 a 2 hmoždinky podle velikosti šroubů a materiál pro úpravu zdi (zdivo, beton, dřevo, atp.).Vezměte základnu (8) a přiložte ji na zeď v místě, kam chcete připevnit ventilátor. Vyznačte polohu otvorů na zeď. Vyvrtejte do zdi otvory na vyznačených místech a vložte do nich hmoždinky. Zašroubujte šrouby. Nezašroubujte je úplně, nechte konce šroubů s hlavičkami v délce cca 1,6 cm vyčnívat ze zdi. Přiložte základnu (8) otvory ke šroubům a zavěste přístroj na zeď tak, že zasunete konce šroubů s hlavičkami do příslušných otvorů.

PROVOZ PŘÍSTROJE Po skončení montáže přístroje instalujte přístroj podle Bezpečnostních pokynů a připojte přístroj do elektrické sítě. Pomocí ovládacího kolíku (3) nastavte rychlost otáček přístroje a sílu ventilace takto:

0: Ventilátor je vypnutý 1: Ventilátor je zapnutý na nízkou rychlost

2: Ventilátor je zapnutý na střední rychlost 3: Ventilátor je zapnutý na vysokou rychlost

Ventilátor lze natáčet ve svislém směru v rozsahu 180°.

ČIŠTĚNÍ Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické sítě.

Neponořujte přístroj do vody. Chraňte přístroj před pocákáním vodou či jinou kapalinou.K čištění přístroje nepoužívejte drátěnky ani abraziva. K čištění všech částí přístroje používejte pouze neutrální čisticí prostředky a měkký hadřík navlhčený vodou.Před dalším použitím přístroj pečlivě vysušte. Pro čištění ventilátoru a vnitřní části můžete odmontovat čelní mřížku (1), viz obrázek.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

* Napájení: AC 230V, 50Hz. Maximální příkon 45W
* 100% měděná cívka motoru, bez obsahu hliníku
* Průměr ventilátoru: 30cm
* Vysokorychlostní lopatky ventilátoru pro nejlepší výkon
* Možnost svislého natočení polohy ventilátoru v rozmezí 180 °
* 3 provozní rychlosti
* Vhodný pro montáž na zeď
* Rukojeť

**LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Výrobek je vyroben z biologicky nerozložitelných materiálů, které mohou v případě nesprávné likvidace vést ke znečištění životního prostředí; ostatní součásti jsou recyklovatelné. Je naší povinností přispívat správnou likvidací výrobku ke zdravému životnímu prostředí.