
***BXHBA1500E***

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,

pokladním blokem a podle moznosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

* Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční

použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používaní venku určeny).

Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem

s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že mate vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.

* Přístroj vypnete a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete

přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.

* Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypnete, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
* Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškozeni. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvadejte jej do provozu.
* Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami, a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
* Používejte jen originální příslušenství.
* Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny".

**Děti**

* Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.). Pozor! Zabraňte tomu, aby si male děti hrály s folii. Hrozí nebezpečí udušení!
* Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolu a děti na přístroj nedosáhly.


**Speciální bezpečnostní pokyny**

* Dbejte na to, aby skříň motoru nebyla vlhka.
* Nezapomeňte, že motor má po vypnuti, ještě určitý doběh.
* Přístroj je určen jen pro výrobu pyré resp. mixovaní pokrmů a nápojů resp. ve spojení s rozmělňovačem, určený k rozmělňovaní masa.
* Krátkodobý provoz: Nepoužívejte přístroj po dobu delší než 2 minuty, jestliže zpracováváte měkké suroviny, resp. 1 minuty, jestliže zpracováváte surovinu tuhou. Před opětovným použitím nechte přístroj vychladnout (asi 3 minuty).
* Pozor: Nůž ponorného mixeru je velmi ostrý! Zacházejte proto s tímto dílem velmi opatrně! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
* přístroj je konstruován jen pro zpracovávaní malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!
* Nevkládejte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. kostky ledu, muškátový oříšek nebo velké kusy tabulkové čokolády!

Mohlo by totiž dojit ke zničení noze!



**Obsah balen^:**


1 ponorný mixer s integrovaným nožem 1 mixovací nádoba s víkem (0,5 litru)

****

**Uvedení přístroje v činnost**

* Opatrně vyjmete všechny součásti přístroje z obalu. Obal i vnitřní výplňový materiál uschovejte po celou dobu záruky.
* Před prvním použitím přístroje jej vyčistěte způsobem popsaným v kapitole „Čistění a uložení". Pozor: Nůž ponorného mixeru je velmi ostrý! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!



**POPIS**

A Regulátor rychlosti

B Tlačítka

B1 ZAP / VYP

B2 Turbo

C Tělo motoru

D Šlehací příslušenství


E nádoba

F Metla

F1 redukce

G sekáček

G1 Víko sekáčku

G2 Sada nožů 

H lis na brambory

H1 redukce

H2 Noha

H3 nože

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Před prvním použitím:

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál balení.

- Před prvním použitím zařízení se doporučuje k čištění všech částí, které přicházejí do styku s potravinami, jako je např uvedené v části věnované čištění.

- Připravte spotřebič podle požadované funkce


.

**Použití:**

- Odpojte kabel před připojením do zástrčky.

- Připojte zařízení k síti.

- Kontrolka se rozsvítí.

******- Spusťte spotřebič stisknutím vypínače.

.

**Elektronická regulace rychlosti**:

* Rychlost zařízení můžete ovládat pomocí ovládání nastavení výkonu (A). Tato funkce je velmi užitečná, protože umožňuje přizpůsobit

rychlost zařízení na požadovaný typ

.

**Funkce Turbo**:

- Zařízení má funkci Turbo. Tlačítko funkce Turbo (B2) se aktivuje po celou dobu výkon motoru, jehož výsledkem je jemnější konzistence.

Po dokončení používání zařízení:

- Zastavte zařízení uvolněním tlačítka zapnutí / vypnutí.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Vyčistěte spotřebič.

**Příslušenství:**

**Příslušenství (D):**

- Toto příslušenství se používá k přípravě omáček,

polévky, majonéza, smoothies, dětská výživa ...

- Připojte příslušenství k zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 1).

- Potraviny určené ke zpracování vložte do odměrné nádoby a zapněte spotřebič.

- Šlehač odstraníte stisknutím vyhazovacích tlačítek (obr. 2).

**Příslušenství sekáčku (G):**

- Vhodné pro mletí masa a zeleniny ...

- Umístěte nože a vložte potraviny určené ke zpracování do nádoby.

-Vložte motorovou jednotku do krytu a stiskněte, dokud uslyšíte cvaknutí (obr. 3).

- Spusťte zařízení.

(Varování! Před vložením spotřebič běží, ujistěte se, že je vše správně namontováno.)

Když jídlo dosáhne požadované konzistence, zastavte spotřebič.

* Chcete-li jednotku vyjmout, stiskněte tlačítka vysunutí.
* Otevřete víko a sejměte čepele.

**Metla (F):**

- Vhodný pro šlehání smetany, bílků atd.

- Vložte metlu do adaptéru. Namontujte příslušenství na motorové jednotce, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 4).

- Vložte jídlo do velké nádoby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje pohybovat ve směru hodinových ručiček.

- Stisknutím tlačítek pro vysunutí uvolněte zařízení a vyjměte šlehací příslušenství z adaptéru (obr.5).

**PŘÍSLUŠENSTVÍ k přípravě brambor (H)**

- Toto příslušenství se používá k mačkání, pasírování zeleniny a ovoce, které je uvařené (brambory, rajčata, jablka atd.).

DŮLEŽITÉ: Nedrťte syrové nebo tvrdé jídlo, odstraňte slupky, kosti nebo stonky. Vařte brambory a poté vylejte vodu před pasírováním.

- Nasaďte reduktor do paty drtiče brambor, otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 5).

- Nainstalujte drtič brambor na tělo motoru otočením proti směru hodinových ručiček.

Je vhodné pohybovat příslušenstvím nahoru a dolů, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

- Sejměte příslušenství na brambory a uvolněte tělo motoru.

- Vyčistěte příslušenství.

Poznámka 1: Nepoužívejte příslušenství okamžitě. Brambory se doporučují nechat vychladnout pár minut.

Poznámka 2: Nepřekračujte kapacitu.

Poznámka 3: Z jakéhokoli důvodu převodovku nenamáčejte.

Poznámka 4: vyvarujte se přepracování těsta

**ČIŠTĚNÍ**

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až před čištěním spotřebič vychladne.

Zařízení čistěte navlhčeným vlhkým hadříkem

* Nepoužívejte k čištění rozpouštědla ani produkty pH kyselé nebo zásadité, jako jsou bělidla, ani brusné prostředky.

- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin, omyjte jej tekoucí vodou.

- Čepele přístroje jsou obzvláště ostré; při čištění zacházejte opatrně.

- Doporučuje se přístroj pravidelně čistit a k odstranění všech zbytků potravin.

- Nepravidelné čištění spotřebiče může způsobit zhoršení povrchů a jejich narušení provozní životnost a bezpečnost.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečno-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

**Záruka**

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plněni nemají za následek ani prodlouženi záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čistění, údržbu nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynuti záruky

Po uplynuti záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Způsob likvidace

Význam symbolu „Popelnice"

Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnoceni, recyklaci a dalším formám zhodnoceni starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správního celku nebo obecního úřadu.